

DATE TEHNICE - TRACIA FAMILIA® (toate elementele)



**CAROSERIE - ȘASIU**

|  |
| --- |
| Șasiu și cuplă Al-Ko |
| Număr de axe 1 |
| Amortizoare roți |
| Jante de oțel argintii |
| Anvelope 185R14 C |
| Roată de rezervă |
| Coarbă |
| Lungime totală (inclusiv proțap) 6350mm |
| Lungime exterioară caroserie 5560mm |
| Lățime exterioară 2250mm |
| Înălțime exterioară (doar caroseria) 2027mm |
| Înălțime exterioară totală (de la sol) 2600mm |
| Lungime interior (fără portbagaj) 5168mm |
| Lățime interior 2136mm |
| Înălțime interior 1950mm |
| Portbagaj (amplasare față) L/l 2136x400mm |
| Masa maximă admisă (MMA) în mers 1350kg |
| Masa fără încărcătură 1100kg |
| Masa încărcăturii 250kg |
| Masa maximă constructivă admisă a șasiului 1600kg |
| Grosimi pereți – podea/acoperiș/pereți 42/35/32mm |
| Ușă cu vizetă și jaluzea, cu compartimente la interior |
| Lumină LED exterioară cu senzor la exterior |
| Ferestre tip termopan cu balamale și telescoape |
| Jaluzele cu parasolar și plasă antiinsecte la toate ferestrele (mai puțin cea de la baie) |
|  |
| LOCURI DE DORMIT / ORGANIZARE INTERIOARĂ |

****

****

|  |
| --- |
| Număr de locuri de dormit adulți/copii 3/2 sau 2/3 |
| PATUL DUBLU |
| Dimensiuni pat dublu 1300x2000mm |
| Prize USB la patul dublu 1x2 |
| Veioze LED 12V la patul dublu 2 |
| Dulap de haine lângă patul adulților (compartimente separate cu rafturi și bară de haine) |
| Dulapuri suspendate |
| PATURI SUPRAPUSE COPII |
| Dimensiuni paturi copii sus/jos 1700x750mm și 1700x700mm |
| Veioze 5V cu temporizator 10 min. la paturile copiilor 2 |
| Prize USB la paturile copiilor 2x2 |
| Dulapuri pentru haine și jucării la paturile copiilor |
| Conversia patului (de jos) pentru copii în loc de joacă cu tablă de scris cu cretă |
| LOC DE DORMIT - CONVERSIA LOCULUI DE LUAT MASA |
| Dimensiuni pat din conversia locului de luat masa 1860x900mm |
| Prize USB la patul dublu 1x2 |
| LOCUL DE LUAT MASA |
| Canapele cu spații de depozitare sub șezut |
| Dulapuri suspendate |
| Priză lift integrată în masă 1x220V și 2xUSB |
| BAIA |
| Dimensiuni baie 1000x1100mm |
| Dimensiuni cadă duș 600x600mm |
| Toaletă Dometic cu reglare în ax și descărcare externă |
| Iluminat Spoturi LED 2 |
| Priză 220V 1 |
| Trapă manuală deasupra dușului |
| Fereastră cu geam mat |
| Baterie chiuvetă apă caldă/rece |
| Baterie duș apă caldă/rece |
| Canalizare în podea (separată de canalizarea dușului) |
| BUCĂTĂRIA INTERIOARĂ |
| Aragaz Dometic cu două ochiuri și aprindere Piezo |
| Chiuvetă cu apă caldă/rece |
| Dulapuri suspendate |
| Dulapuri la sol – 4 sertare, 2 dulapuri (coș de gunoi integrat), 1 compartiment și distribuție gaze |
| Extindere spațiu de lucru |
| Frigider Dometic 8400 RMS cu alimentare gaz sau 220V și 12V pentru menținerea temperaturii compartiment frigider 80l/congelator 8l |
| Corpuri de iluminat LED cu întrerupător tactil 2 |
| ÎNCĂLZIRE |
| Sobă Truma S3004 (gaz) cu ventilație Trumavent și tubulatură de distribuție a căldurii |
| Modúl de distribuție automată/manuală a aerului cald |
|  |
| Roată de rezervă |
| Acumulator AGM 12V 95Ah |
| Redresor încărcare acumulator AGM |
| Prize 220V 8 |
| Prize USB 5V 10 |
| Siguranță generală cu protecție diferențială 230V 1 |
| Siguranță prize 220V 1 |
| Iluminat LED cu variator digital lumină albă |
| Iluminat LED cu variator digital lumină colorată |
|  |

Trapă electrică deasupra locului de luat masa

Jaluzea parasolar și plasă antiinsecte la trapă